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北京电力医院-好医生一体机平板终端采购技术规范书
一、工程情况说明
为进一步规范北京电力医院（以下简称"甲方"/"医院"）在职卫生专业技术人员的继续医学教育（以下简称"CME"）管理工作，提升医务人员CME学分登记、课题管理、刷卡考勤等工作的信息化水平，结合医院现有继续医学教育管理现状与业务需求，拟采购"好医生一体机平板终端采购"1套，含配套硬件、读卡器、IC卡及教学管理软件，以支撑院方医务人员继续医学教育课题管理、上课考勤、学分上传等核心业务的信息化、规范化管理。
二、项目实施方案
（一）项目内容
本项目采购内容为"好医生一体机平板终端采购"1套，主要包括下列软硬件及配套件，具体设备清单及工程量如下表所示。
	序号
	名称
	规格型号/参数
	数量
	单位
	备注

	1
	Pad主机
	MatePad 11.5英寸LCD屏，存储128GB，运行内存8GB，前置800W/后置1300W摄像头，Wi-Fi版
	1
	台
	/

	2
	Pad端继续医学教育管理软件
	健康在线继续医学教育管理系统（Pad端）
	1
	套
	购买主机包含客户端主程序、安装包及授权文件

	3
	YHY202D 读卡器
	USB接口，兼容IC卡刷卡
	1
	个
	购买主机包含读卡器，用于上课/下课刷卡

	4
	OTG转换器
	Micro-USB/Type-C 转USB-A
	1
	个
	购买主机包含转换器，用于连接读卡器

	5
	PAD包
	适配MatePad 11.5
	1
	个
	—

	6
	PAD管理员IC卡
	标准非接触式IC卡
	2
	张
	—



（二）环境分析
项目所在地位于北京市丰台区太平桥西里甲一号北京电力医院院内，安装场地以医院教学楼/学术报告厅为主，配套电源插座、Wi-Fi信号等基础设施完善，能够满足本项目好医生一体机平板终端采购硬件部署及继续医学教育管理系统软件调试运行的环境要求。所有安装工作均在院方既有办公/教学场所内进行，不会对医院诊疗秩序造成影响。
（三）设备选型
本项目所采用设备及软件须满足国家相关法规及医疗、教育行业标准，性能指标不低于下列要求。
1.好医生一体机平板终端采购Pad 主机硬件
	项目
	参数要求

	备案型号
	MatePad 11.5

	屏幕类型
	LCD

	屏幕尺寸
	11.5英寸

	屏幕分辨率
	2.8—3.2K

	屏幕比例
	3:2

	前置摄像头
	800W

	后置摄像头
	1300W

	存储容量
	128GB

	运行内存
	8GB

	网络类型
	Wi-Fi版

	产品尺寸
	长261mm × 宽177.3mm × 高6.1mm


2. 继续医学教育管理系统（软件）功能要求
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	主页
	刷卡进入程序

	2
	程序主界面
	提供课题管理、上课登记、上传学分、查询 IC 卡入口

	3
	课题管理
	点击下载课题，右上角选择下载课题的条件

	4
	下载课题
	选中需要下载的课题，进行下载，在本地课题中显示

	5
	查看本地课题
	下载完成的课题将在本地课题显示，设置课题信息

	6
	设置课题信息
	设置课题信息并保存

	7
	上课登记
	设置课题，进入刷卡页面

	8
	上课刷卡
	刷卡页面，将 IC 卡放在读卡器上，即可刷卡

	9
	下课刷卡
	刷卡页面，将 IC 卡放在读卡器上，即可刷卡

	10
	上传学分结果
	点击上传学分按钮，进入上传学分页面，点击选项上传学分


3. 设备技术要求
	项目
	要求

	工作环境
	温度 0℃～40℃，相对湿度 ≤95%RH

	供电
	AC 220V±10%，50Hz，通过OTG转换器或USB口提供读卡器供电

	续航
	支持单次充电满足4学时（约3小时）连续使用

	可靠性
	主机平均无故障工作时间 MTBF ≥ 50,000 小时

	兼容性
	支持与医院现有继续医学教育管理平台通讯协议对接

	数据接口
	支持以太网/Wi-Fi接入医院内外网

	数据存储
	本地保存最近一次课题信息及刷卡记录，断网可暂存、联网后自动同步

	信息保密
	系统须具备用户登录验证、操作权限分级、数据加密存储与传输等能力

	升级支持
	提供后续政策法规变更所需的免费功能升级


（四）安全、环保分析
1. 信息安全：继续医学教育管理系统涉及医务人员的工号、培训记录及CME学分等敏感数据，供应商须保证：
（1）具备用户身份认证与权限控制机制，按角色（管理员/学员）分级授权；
（2）数据存储与传输应加密，避免敏感信息泄露；
（3）系统应支持日志审计，关键操作可追溯；
（4）软件须为自主知识产权或取得合法授权，不得包含恶意代码、后门及违规外联模块。
2. 电气与消防安全：主机及外设须符合 GB 4943.1《信息技术设备 安全》要求，锂电池符合航空运输及 GB 31241 标准；外壳材料阻燃等级满足 V-1 及以上。
3. 辐射与噪声：设备待机及运行时近场辐射应满足 GB/T 17618 标准；正常运行状态下噪声 ≤40 dB(A)。
4. 环保与包装：设备包装应符合 GB/T 18455 标准，可回收处理；产品材料满足 RoHS 指令。
三、报价编制依据
[bookmark: _GoBack]乙方报价应包含设备（含软硬件）、施工辅料、安装调试、人工、保险、运输、利润、税金及售后服务等全部费用。合同总价为包干总价，不再额外收取任何费用。
四、相关要求
（一）工期要求
合同签订之日起30日内完成供货、安装、调试及验收交付。
（二）实施规范
项目实施应参照但不限于下列国家/行业规范：
1）《信息系统集成及服务规范》（SJ/T 11235）；
2）《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 22239）；
3）《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》（GB 4943.1）；
4）《医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求》（GB 9706.1，参照适用）；
5）《医疗机构信息安全等级保护基本要求与测评指南》（参照适用）；
6）医院信息系统接入及数据安全相关管理要求。
（三）工程实施准备及工程设计
实施内容包括：编制本项目实施方案及院内审批；合同签约；设备到货签收前的院内环境准备（含网络接入、电源、桌面/讲台安装位置）；系统安装与上线培训等。
（四）实施注意事项、验收及质保
1. 实施注意事项
	序号
	注意事项
	说明

	1
	包装与到货验收
	检查外包装完整性、外观有无破损，按装箱单清点设备及附件（主机/读卡器/OTG/PAD包/IC卡×2）

	2
	系统安装环境
	确认目标场所电源插座、Wi-Fi信号稳定性，按需预先在院内办公网中预留接入权限

	3
	系统部署
	客户端主程序安装应不影响医院其他办公软件，避免端口冲突

	4
	数据安全
	安装调试全程按数据安全要求操作，禁止将测试数据上传至公网

	5
	IC卡刷卡测试
	到货后需进行多次 IC 卡刷卡功能测试，确保主题/课题管理与刷卡联动正常

	6
	用户培训
	对管理员及重点使用科室开展不少于1次集中培训，确保熟练操作

	7
	验收
	按既定验收流程进行一次性验收，验收不合格按规定整改


2. 验收
验收依据本合同、附件《设备及系统功能清单》以及本规范书执行。验收内容包括：（1）设备及配套件数量与合同清单一致；（2）设备外观无损坏、无划痕，符合全新标准；（3）设备运行正常、性能稳定；（4）继续医学教育管理系统功能覆盖本规范书第三节所列全部功能模块；（5）刷卡考勤、上传学分等核心场景实际跑通。验收合格后双方签署《设备验收确认单》；如验收不合格，乙方应在1小时内响应，最迟3日内整改，整改完成后再次组织验收。
3. 质保
整机（含主机、读卡器等硬件及软件）自最终验收合格之日起免费保修6个月。保修期内，乙方应在接到甲方故障通知后24小时内响应，需现场维修时48小时内到达现场；故障超过72小时仍未排除的，乙方应提供备用机保障甲方正常使用。质保期满前30日，双方可另行协商续保事宜。
（五）现有设备物资处置方案
本次采购为新增项目，不涉及对医院在用旧设备的拆除或处置。原医院遗留的继续医学教育管理系统（如有）由甲方按医院固定资产及废旧物资处置管理流程处理，乙方不参与该处置流程，但需配合完成数据迁移（如适用）。
（六）质量要求
乙方须严格按照本规范书、合同及附件约定，一次性验收合格。验收合格率100%，满足建设单位（甲方）使用要求。
五、其他要求
1. 实施人员资质：乙方派驻的实施人员应具备相应的继续医学教育管理类软件实施经验，熟悉硬件装配与排障，遵守医院现场管理及信息安全规定。
2. 施工现场与环境：实施过程应保持工作场地整洁，工作结束后清场；避免在恶劣天气条件下进行室外作业（如涉及）。
3. 培训与文档：项目验收前，乙方应至少完成1次现场培训，并免费提供安装手册、使用说明及常见问题解答文档。
4. 售后服务：质保期内提供不少于每周一至周五工作时段（9:00—18:00）的电话及远程技术支持，故障处理响应时间按本规范书第四节第（3）条执行。
六、投标人的资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的供应商；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本项目不接受联合体投标；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标；
8. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标；
9. 法律、行政法规规定的其他条件；
10. 供应商所投"继续医学教育管理系统（软件）"须为自主知识产权或取得合法授权，证照齐全，符合国家信息安全等级保护及医疗、教育行业相关规定。
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